计算机的基本构成：控制器，运算器，存储器，输入设备，输出设备。

Github开源仓库使用命令

Git clone 下载仓库

Git add \* 上传本地仓库

Git commit-m “”增加描述

Git push 上传

Git pull

Arduino 基础

引脚：

数字引脚：只能输入或输出1或0两种数值

模拟引脚：可接收或输出多种数值

其储存，运算，控制靠板上的单片机实现，输入输出则依靠外接设备。

编程语言

pinMode()设置引脚 INPUT 是输入 OUTPUT是输出

delightread() 读取引脚数值

delightwrite() 赋予引脚数值